青秀山训练基地抽湿机采购项目报价表

名称	型号

规格	技术参数与

性能指标	单位	数量	单价	总价（元）
1	抽湿机
一：技术参数

♦1、除湿量： 不小于7kg/h；

♦2、使用电源： 380V/50Hz；

♦3、额定功率：不小于 2.8KW；

♦4、空气循环量： 不小于2000m3/h；

♦5、制冷剂: R22；

♦6、工作环境温度： 5℃-38℃；

♦7、湿度可调范围： RH10%--95%；

♦8、重量: 不小于122Kg；

♦9、净尺寸; 不小于580mm×395mm×1590mm。

二：技术说明：

♦1、带室内空气温度/湿度显示，湿度从10%-95%任意设定，达到设定的湿度时会自动停机，高于设定湿度时会自动开机除湿，真正实现全自动化；

♦2、机器带定时开、关机功能，从1-24小时/1--59分钟任意设定，方便用户外出时设定开、关机。24小时内任意设置2段位控制开关时间；

♦3、机器带故障自动检测功能，如出现故障，机器会自动检测出原因，并显示出相应的故障代码，方便维修；

♦4、机器带空气过滤功能，可清洗、方便取放，强力除湿，机器适用低温环境，并自动化霜，适用温度：5℃-38℃，机器采用高寿命除湿机专用风扇马达，宁静，低噪音。

♦5、机器带万向轮底脚，移动方便，具有缺相、相序、温度、过热等保护。

台	12