附件2

报价表

采购项目名称：广西壮族自治区体育运动学校2025年产教融合实训基地建设

序号	品 名	规格型号	单位	数量	单价	小计
1	体质促进与健康管理平台	▲1.支持线上预约测试和现场登记测试两种模式。（需提供照片或截图佐证）

2.个人及团体用户可登录系统的手机端、微信公众号预约测试时间及地点，按预约时间到现场，方便现场快捷测试。

3.个人及团队用户可以在到达测试现场后，现场排队登记进行测试。

4.支持身份证读卡器（MT8）、M1卡读卡器(MT3)，条形码及二维码扫描器，支持手机号、刷身份证和扫描预约二维码三种用户认证方式。

5.支持制卡打印机和可擦写智能测试卡，测试卡涂层为热敏材料，打印无需油墨，可重复利用，材料环保耗材少。

6.支持一键制作及读写测试卡，刷卡测试流程简洁，出错率低。

7.支持在测试卡上打印个人信息和预约测试项目。

8.支持向测试卡写入测试者个人信息及各项体质测试数据。

9.支持读取和显示测试卡的个人信息及体质测试数据。

10.支持自助查询一体机，方便用户自助刷卡查看测试信息

11.支持查看个人信息。

12.支持查看已测项目和待测项目。

13.支持查看已完成测试的体质数据及评估报告。

14.支持权限控制，可以赋予管理员不同的权限。

15.支持管理会员信息

16.支持会员的新增、修改、删除、回收站。

17.支持会员信息的批量导入导出。

18.支持多种条件的会员信息查询。

19.支持体质测试数据的管理

20.支持体质测试数据的新增、修改、查看、合并。

21.支持体质测试数据的批量导出。

22.支持多种条件的体质测试查询。

23.支持智能刷卡、自动采集、手工录入多种数据采集方式。

24.刷卡方式，数据存于测试卡内，整个测试流程不依赖网络，数据传输安全稳定；

25.自动采集，无需刷卡。设备基于网络直接上报数据，工作人员操作少；

26.不同的采集方式可并存，针对不同的现场环境，组合使用。

27.▲兼容性：系统可同时匹配体成分仪及国民体质标准测试等20多种测试仪器进行数据采集，支持在系统中查看测试结果，完成自动化数据采集。（需提供照片或截图佐证）

28.▲健康管理：可监测年龄在7岁以上人群的国民体质标准测试11项和肌肉力量、体重体态、心肺适能、脊柱健康、血管健康六大体质问题，提供综合评价报告、针对各模块的单项评价报告及个性化运动处方和营养处方，报告支持打印和输出PDF电子文档。（需提供照片或截图佐证）

29.▲运动处方：运动处方依托骨质健康、肌肉力量、体重体态、心肺适能、脊柱健康、血管健康六大体质问题及综合体质问题。系统智能开具个性化的运动处方，包含热身和拉伸运动、有氧运动、力量训练、注意事项等内容，采用图片及文字的形式。（需提供照片或截图佐证）

30.▲营养处方：可根据测试者基础身体信息营养状况，出具可视化、个性化、精准化的平衡膳食结构组成图，包括食物选择、用量建议和重要提示，可推荐一日膳食摄入种类、摄入量及一日总能量摄入值。（需提供照片或截图佐证）

31.数据分析：支持群体数据统计分析，可实现按测试时间段、年龄段、性别、分数段、合格率对国民体质总体和各单项数据进行分析，支持柱状图、数据报表形式呈现，输出支持打印。

32.手机终端：手机微信端可与软件进行数据同步，支持会员绑定手机号微信登录系统，实现手机端在线查看测试报告、运动处方和营养处方。

33.提供通用设置、设备设置与管理、账号管理、多账号登录、平台内的统一设置与修改等功能；	套	1
2	人体成分分析仪	▲与上述体质促进与健康管理综合平台系统兼容匹配；（需提供照片或截图佐证）

▲通过测试卡将测试结果自动写入体质促进与健康管理平台数据库，不用人工手动录入；（需提供照片或截图佐证）

1.测量方法：4极8点接触电极

2.频率范围：5,50,250kHz

3.测量部位：全身、节段测量(左上肢、右上肢、左下肢、右下肢、躯干)

4.测试项目：

常规报告：

人体成分分析(体内水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、肌肉量、去脂体重、体重)、骨骼肌/脂肪分析(体重、骨骼肌、体脂肪量)、腹部分析 (身体质量指数、体脂肪率)、腹部肥胖分析(腰臀比、内脏脂肪等级、内脏脂肪面积)、节段分析(节段体脂肪量、节段肌肉量)；人体成分变化(体重、体脂肪量、肌肉量)、综合评估(体型判定、身体年龄、基础代谢量、总能量消耗、细胞量、综合评分)、体重控制(目标体重、体重控制、肌肉控制、脂肪控制)；肥胖评估(身体质量指数、体脂肪率、肥胖度、腰围)、生物电阻抗(总阻抗、不同频率的节段阻抗)；

儿童/青少年报告：

人体成分分析(体内水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、肌肉量、去脂体重、体重)、骨骼肌/脂肪分析(体重、骨骼肌、体脂肪量)、肥胖分析(身体质量指数、体脂肪率、腰臀比)、生长曲线(身高、体重)、综合评估(体型判定、基础代谢量、总能量消耗、细胞量、肥胖度)、身体均衡评估(上肢左右、下肢左右)、体重控制(目标体重、体重控制、肌肉控制、脂肪控制)、节段分析(节段体脂肪量、节段肌肉量)、生物电阻抗(总阻抗、不同频率的节段阻抗)；营养评估(蛋白质、无机盐、脂肪)；

5.测量电流：<280μA

6.测量范围：100-950Ω

7.显示方式：7英寸宽屏彩色液晶显示器

8.尺寸：400x735x890 mm

9.身高输入范围：50-220 cm

10.体重测量范围：10-200 kg	套	1
总报价（人民币大写）： （￥ ）
供货时间：

注：

1.报价为完成项目需求所有内容的总报价，总价包干，成交人在实施中不得以任何理由要求采购人变更总价。

2.供应商的总报价不能超过本项目的采购预算金额或者最高限价，否则将作无效处理。

3.供应商报价时，须对单价进行报价，且单价报价不得超过单价上控价（单价上控价详见附件1），否则报价无效。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖章）：

报价时间： 年 月 日