广西射击射箭运动发展中心2026年攀岩器材采购报价表

序号	货物名称	技术参数/规格型号/配置标准	数量	单位	单价（元）	合计（元）
1	岩点	♦符合法国标准协会AFNOR EN 12572-3欧盟标准。

♦标准速度道点包含20个手点和11个脚点。	2	套
2	安全带1	满足CE/EN/UIAA的认证标准，半身式攀岩专用安全带，独立的攀登环，保护环，两侧装备环，舒适贴合，和身体接触部分有排汗织网层，有尺码：XS/S/M/L/XL 。供应商需提供产品品牌和型号。最大破坏值不低于7KN。保护环最大拉力值不低于15KN。	12	条
3	安全带2	♦Hover2翱翔轻量竞技攀岩安全带EH107A，半身式攀岩专用安全带，独立的攀登环，保护环。

♦满足CE/EN/UIAA认证标准	12	条
4	难度攀岩鞋	竞技款攀岩鞋，羊皮及尼龙织物，Vibram Xs Grip2橡胶鞋底，有鞋楦定型系统，鞋体与足部贴合，有灵敏足部反应。	20	双
5	速度竞技

攀岩鞋	La sportiva Cobra 4.99 意大利进口攀岩鞋，速度攀岩鞋眼镜蛇Cobra/Cobra 4.99	20	双
6	扁带	♦满足CE/GB/UIAA认证标准 120CM 轻质耐磨扁环。

♦扁带材质需为dyneema材质，最大断裂拉力低于22KN。长度120cm，宽度12mm，重量40g。	20	条
7	镁粉	食品级碳酸镁粉，手感细腻摩擦性好不粘手；

粗，细，混合粉三种规格。	52	包
8	比赛服	攀岩比赛及训练服（短袖及短裤），要求面料高弹轻量，吸湿速干抑菌，高效透气，可直接接触皮肤。

♦图案文字设计需满足中国登山协会制定的联赛服装要求。	15	套
合计